蛇口人民医院关于职工食堂搬迁及简易

厨房重建项目招标文件澄清函

致：各投标商

蛇口人民医院关于职工食堂搬迁及简易厨房重建项目（招标编号：ZWZB-2019-6-1）的招标文件澄清公告，其内容如下：

一、招标文件的评分准则表中投标人具有1. IS09001: 2008 质量管理体系得3分(在有效期内）；2. IS014001：2004 环境管理体系认证得3分(在有效期内）；以上证书标准已更新，现在质量管理体系标准已更新至IS09001：2015，环境管理体系认证标准已更新至 IS014001:2015 。

更正为：我院将采用新标准进行本项目的评标（IS09001：2015 质量管理体系认证证书（在有效期内）与 IS014001:2015 环境管理体系认证证书（在有效期内）均符合招标得分要求）。

二、招标文件的评分准则表中拟派本项目负责人具有该项目相关职称中级(或以上），得5分。

解释:项目相关职称证书包括建筑师、施工安装、工程管理、建筑施工、建筑设计、电气工程、电气设备、机电工程、设备安装、水电安装、给排水、水电工程等专业（不包括燃气具安装维修资格证），请投标人提供职称证书扫描件（加盖公章）及社保部门出具的该员工近三个月社保缴纳证明。

三、招标文件的报价范围及配置参考清单明细和性能要求中抽油烟机系统：

序号1. 抽气风柜性能要求：30"；全压：720Pa；风量：4500m³/h。

更正为：以风柜的规格为准。

四、招标文件的报价范围及配置参考清单明细和性能要求中抽油烟机系统：

序号2. 风柜电机规格为：功率：15KW, 性能要求功率：22KW。

更正为：以风柜的电机规格 “功率：15KW” 为准。

五、招标文件的报价范围及配置参考清单明细和性能要求中鲜风系统：

序号1. 鲜风柜性能要求25"；全压：620Pa；风量：3300m³/h；序号2. 风柜电机规格：功率：7.5KW，性能要求功率：15KW。

更正为：1. 以鲜风柜的规格为准；

2. 鲜风柜的电机规格为 “功率：7.5KW”。

深圳市南山区蛇口人民医院招标办

2019年6月24日