深圳市前海蛇口自贸区医院

综合布线零星工程需求方案征集

应医院信息化基础建设需要，拟就医院综合布线零星工程进行需求征集，具体如下。

**一、工程需求：**

全院信息点维护，具体如下：

1、全院已有信息点维护（约6000个信息点），维护包括人工、水晶头、面板、模块等材料更换或维护，维护材料必须与原有材料一致（1号楼住院、科技大厦采用七类，1号楼门诊、水厂采用六类）。

2、配合信息科完成网络机房及各楼层线井线缆清理及升级改造工作。

3、全院零星信息点迁移安装（六、七类网线迁移、延长或线缆≤20米时的新增信息点，包括线缆、模块、水晶头及人工费等）。

4、全院零星信息点新增安装（线缆＞20米的六、七类网线，包括线缆、模块、水晶头及人工费等）。

5、全院视频线、音频线安装

6、无线AP安装、拆除。

7、拖地网线加装地板保护线槽。

8、医院内楼层间、楼宇之间的光纤布线（医院统一部署指定的铺设光纤除外）。

9、网络布线配套的配线架（六、七类）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **单位** | **预估数量** | **备注** |
| 1 | 信息点迁移1 | 六类 | 条 |  | 旧的信息点位迁移，包含旧信息点位拆除和新位置安装的人工费、相关辅助材料费，材料要求：康普、秋叶原或安普（安普网联）6类0.56MM无氧全铜双绞线、模块、面板以及配套PVC线管等材料 |
| 2 | 信息点新增1 | 六类 | 条 |  | 新装信息点，包含安装的人工费、相关辅助材料费，材料要求：康普、秋叶原或安普（安普网联）6类0.56MM无氧全铜双绞线、模块、面板以及配套PVC线管等材料 |
| 3 | 信息点迁移2 | 七类 | 条 |  | 旧的信息点位迁移，包含旧信息点位拆除和新位置安装的人工费、相关辅助材料，材料要求：广惠通七类双屏蔽万兆无氧铜线径0.58mm网线、安普万兆七类屏蔽模块、面板以及配套PVC线管等材料 |
| 4 | 信息点新增2 | 七类 | 条 |  | 信息点新装（包含安装的人工费、相关辅助材料费，材料要求：康普、秋叶原或安普（安普网联）七类双屏蔽万兆无氧铜线径0.58mm网线、安普万兆七类屏蔽模块、面板及配套PVC线管等材料 |
| 5 | 视频线、音频线安装 |  | 条 |  | 包含人工费、线槽、视频线、音频线等辅助材料费 |
| 6 | 无线AP安装或拆除 |  | 个 |  | 包含人工费及安装的辅助材料 |
| 7 | 拖地线缆保护线槽安装 | 70mm宽 | 米 |  | 包含人工费、保护线槽费用 |
| 8 | 6芯室外光纤 | 6芯 | 米 |  | 多模或单模，包含人工费、光纤线缆费 |
| 9 | 6芯室外光纤熔接及配件安装 |  | 套 |  | 包括单条6芯室外光纤两端熔接、测试及耦合器、尾纤等配件和人工费 |
| 10 | 光纤盒 | 黑色 | 个 |  | 19英寸24口防水光纤盒 |
| 11 | 六类24口配线架 | 六类 | 条 |  | 康普、秋叶原或安普（安普网联）或同档次（需采购方确认），含理线器 |
| 12 | 七类24口配线架 | 七类 | 条 |  | 康普、秋叶原安普七类配线架或同档次（需采购方确认），含理线器 |
| 13 | 镀锌线槽 | 100\*50mm | 米 |  | 包含人工及安装涉及的相关配件材料 |

**二、工程安装服务要求：**

1、涉及的所有工程费用为全包价：包工、包料、包质量（除视频线、音频线由采购方提供除外）。

2、零星工程使用的材料必须按照服务要求提供，为保障综合布线质量要求，材质均需采购方信息部门确认验收。

3、采购方随时抽查所使用的综合布线材料或产品，采购方对材质提出质疑时有权要求服务商提供厂家出具的合格证或其它证明原装正品的相关材料，服务商不得拒绝，如不符合服务要求，采购方有权不予支付服务费用，由此造成的损失全部由服务商负责；

4、综合布线线缆均需外套或安装PVC线管或线槽，线缆不得裸露。

5、所有铺设的信息点全部需要进行仪器测试，测试不通过需要免费重新铺设，并经信息科确认验收；

6、每一个信息点均需要做好标签标识，信息点与线井标识一一对应，标签材质为不易损坏的贴型防水标签，方便维护管理；

7、涉及高空作业的必须做好高空防护措施，如脚手架、升降机等，防护措施相关物品或设备由采购方负责提供；

8、现场施工时，不得影响到医生及病人，绝大部分区域的工程实施，需要下班后的晚上进行施工；施工时如需要进行大噪音的打墙钻孔、动明火等作业时，需相关资质的人员操作并在安保科备案后方能进行施工；

9、施工、线缆连接、配线架模块必须符合规范、整洁，网线互连统一采用EIA／TIA 568B标准制作。

10、因临床需求，维护及施工布线响应必需2小时之内响应并到达现场。紧急情况下需1个小时内到达现场安装或维护。

11、因医院改扩建，科室装修工程中的网络综合布线可统一外包在装修工程中，不包含在本招标项目内，医院可根据实际情况决定采用何种方式实施。

12、在下列情况下采购方有权取消与中标商的合作关系，由此造成的损失由中标方负责：

12.1 工程不能按时响应到达现场，影响临床业务。

12.2 施工质量多次验收不合格或不能正常使用，影响临床业务。

13、本项目实施的综合布线工程，免费质保一年。

**三、供应商资质：**

1、服务商（或投标商）必须具有独立法人资格（提供独立法人《营业执照、税务登记证、组织机构代码证》或《三证合一的营业执照》（复印件）；

2、提供服务商（或投标商）的企业法定代表人证明原件、授权委托人证明原件及公民身份证复印件；

3、具有综合布线安装相关经营范围（请提供相关佐证材料）。提供资料要求复印件加盖公章、原件备查

**四、服务期及预算:**1年，年度总金额不超过30万元。

**五、工程结算：**每项零星工程完成后均要进行工程结算审计，工程款每三个月结算一次。

**本着“公平、公开、公正”的原则，欢迎国内厂商填写好《服务调研参数表》并与产品或服务相关材料一起（全部资料一式五份）送达（寄达）深圳市南山区蛇口科技大厦3楼372室信息科，同时将相关电子材料发至Email：13923843010@139.com 。**

**服务调研参数表**

|  |  |
| --- | --- |
| 服务名称 |  |
| 服务商  联系人和联系方式 |  |
| 国内项目案例  （包括单位名称、联系人和联系电话。一般不少于3个） (另页提供中标通知书或合同) |  |
| 主要技术指标或服务内容 |  |
| 各单项报价  （全包价） |  |
| 售后服务及支持方 |  |
| 驻场要求 |  |

 注：需提供公司营业执照复印件，所有材料要加盖公章。

**报名截止时间：2023年6月5日17点。项目专家论证会时间（需准备8分钟左右的PPT进行项目建设方案的介绍）另行通知。**

**报名联系人：刘曙恒  电话：13923843010**

**项目技术需求及沟通联系人：陈良森 电话：18033057806**