自行招标项目需求编制（其他采购）

1. **项目基本情况**
2. 项目名称：内镜中心经鼻内镜大修
3. 项目预算：12万元
4. 项目报价类型：总价
5. 资金来源：单位资金
6. 采购类别：服务
7. **项目采购需求：**

（一）采购项目需实现的功能和目标：内镜中心经鼻内镜大修，故障内镜经维修后可以正常使用。

（二）项目属性：

1. 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

(1)□是 □是否仅面向小微企业

(2)☑否，原因说明： 因本项目需维修的电子内镜的生产方是境外企业，为奥林巴斯医疗株式会社，所以本项目非专门面向中小企业采购。

1. **是否接受联合体投标**： □是 ☑否

**（四）采购标的汇总表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（万元） | 是否进口 （货物类提供） |
| 内镜中心经鼻内镜大修 | C23120500 | 项 | 1 | 12万元 | - |

**（五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：**

1. 投标人具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织， “三证合一”的《营业执照》

**（六）技术、服务要求与商务要求：**

1. 技术要求：

(1) 项目名称：内镜中心经鼻内镜大修

(2) 设备明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 经鼻内镜 | GIF-XP290N | 1条 |

(3) 服务内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更换配件名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | NS组件/插入部组件 | RU534500 | 1 |
| 2 | 内窥镜保护像朔（橡胶） | GJ676300 | 1 |
| 3 | 内窥镜专用开关(非电路) | GV173600 | 1 |
| 4 | 插头U | RU675700 | 1 |

需求配件要求：维修更换配件要求全新配件且渠道正规。

1. 维修更换完成后需对设备进行测试调试保证正常使用。
2. 商务要求：
3. 维修服务期（天）：20个工作日。
4. 地点：院本部一号楼二楼内镜中心。
5. 付款进度和方式：出具通知书后，投标人到采购人指定地点对维修完成的设备进行安装调试，服务完成后采购人收到投标人提供的相应金额合法有效发票后10日内付款。
6. 包装运输：外包装到货时应完好无损，外包装破损时采购人有权拒收，由此产生的其他费用由投标人承担，（包括但不限于运输费、装卸费、保管费等）。
7. 售后服务：更换配件保修6个月，保修期内非人为破坏情况下更换配件出现质量问题，由投标人免费维修或更换。

# **（七）**评审规则：综合评标法

# 。