深圳市前海蛇口自贸区医院

UPS电池更换方案征集

目前医院机房UPS电池使用年限已到，为确保机房供电安全，特征集UPS电池更换需求方案。

**一、产品需求：**

(一)产品品名：UPS电池；

(二)数量：一套（128节）

(三)产品规格：单节12V-100AH

(四)产品参数：25℃，浮充设计寿命≥12年，提供产品彩页并加盖公章；电池厂商具备电池回收资质并提供回收；生产厂商须取得ISO9001/ISO14001/ISO45001/TL9000/QC080000/SA8000/ISO50001/GBT23001体系认证；产品通过UL、CE、IEC、TLC等认证。

**二、产品安装服务员要求：**

（一）安装交付周期:合同签订后，7天内到货安装、调试；

（二）废电池拆除处置：要求提供废电池拆除，相关厂家应具有危险废物经营许可证资质，废电池折旧回收价计入本方案整体价格内；

（三）业务连续性保障：更换电池后，须施耐德UPS原厂工程师上门调整及重置参数、设置电池寿命年限等。

**三、供应商资质：**

要求至少行业机房UPS维保经验（提供相关项目扫描件，原件备查）。

**四、产品安装项目整体预算：**10万元，要求服务商在方案报价中提供原价、废电池折旧回收价及最终总价。

本着“公平、公开、公正”的原则，欢迎国内厂商填写好《产品或服务调研参数表》并与产品或服务相关材料一起（全部资料一式五份）送达（寄达）深圳市南山区南海大道蛇口科技大厦3楼372室信息科，同时将相关电子材料发至Email：13923843010@139.com 。

**产品或服务调研参数表**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品、品牌型号或服务名称 |  详细方案、产品或服务清单及参数、内容可另附 |
| 厂家/代理商/服务商联系人和联系方式 |   |
| 国内项目案例（包括单位名称、联系人和联系电话。一般不少于3个） 请提供中标通知书或合同 |   |
| 主要技术指标或服务内容 |   |
| 报价（全包价） |   |
| 后续运行维护及费用情况（若为服务可不填） |   |
| 售后服务及支持方 |   |
| 驻场要求 |   |

 注：需提供公司营业执照复印件，代理需提供相关证明，所有材料要加盖公章。

报名截止时间：2023年3月2日17点。项目专家论证会时间（需准备8分钟左右的PPT进行项目建设方案的介绍）另行通知。

报名联系人：刘曙恒  电话：13923843010

项目技术需求及沟通联系人：陈良森 电话：18033057806